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Drepturi de proprietate intelectuală
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A. PIESE SCRISE

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii: Modernizare strada Cuza Voda din Municipiul Suceava
1.2. Ordonatorul principal de credite/investitor: Primăria Municipiului Suceava, jud. Suceava, Romania.
1.3. Ordonatorul de credite (secundar/terțiar): Primăria Municipiului Suceava, jud. Suceava, Romania.

1.4. Beneficiarul investiției: Municipiul Suceava, județul Suceava, Romania.
1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție:   


SC North Point Design SRL

Registrul Comerţului  J2021000304332
Cod unic de inregistrare RO43728564

2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Prezenta documentatie este elaborata la cererea Beneficiarului în baza temei de proiectare, în scopul stabilirii starii tehnice a strazii analizate in vederea proiectarii si executarii lucrărilor de modernizare pentru punerea în siguranță a strazii și asigurarea desfașurării traficului în condiții de siguranță și confort in conditiile dezvoltarii durabile.

Municipiul Suceava, Municipiul Suceava se află în extremitatea nord-estică a României, în Podișul Sucevei, subdiviziune a Podișului Moldovei, la o altitudine medie de 325 metri. Localitatea se găsește la intersecția drumurilor europene E85 și E58, la distanțele de 432 km pe șosea și 450 km pe calea ferată de capitala țării, București

Luând Cetatea de Scaun a Sucevei ca punct de reper, zona Sucevei poate fi localizată după coordonatele 47°39′5″ latitudine N și 26°15′20″ longitudine E.
Municipiul se invecineaza cu:
· La nord cu comuna Mitocu Dragomirnei ;

· La est cu orașul Salcea ;

· La sud cu comuna Ipotești ; 

· La vest cu comuna Șcheia.

      Localitatea Suceava este traversată de: șoseaua europeană E85 (DN 2), are asigură legătura rutieră cu București, față de care se află la 432 km.
Față de celelalte municipii din județul Suceava, Suceava se află la următoarele distanțe:

· Fălticeni – 25 km

· Rădăuți – 37 km

· Câmpulung Moldovenesc – 70 km

· Vatra Dornei – 110 km
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Poziția în cadrul județului Suceava



Strada care face obiectul prezentei documentații este situata în intravilan si are lungimea proiectata totala de 305 m.

Respectarea normelor de protectia muncii pe toata perioada executiei lucrarilor prezinta o obligatie a carei indeplinire revine in exclusivitate Antreprenorului, in functie de echipamentele si tehnologiile adoptate.


Se vor respecta toate normele in vigoare privind protectia muncii.


De asemenea se vor respecta normele de prevenire şi stingere a incendiilor precum şi măsurile de prim ajutor precizate în legislaţia de vigoare specificate lucrărilor prevăzute în proiect.


Executantul va lua măsuri prin responsabilii săi autorizaţi cu sănătatea şi securitatea în muncă, pentru stabilirea tuturor măsurilor de sănătate şi securitate în muncă necesare pentru toate tipurile de lucrări proiectate în funcţie de materialele, utilajele, sculele folosite la executarea lucrărilor proiectate.


La realizarea prezentei documentatii tehnice au fost utilizate normativele tehnice si standardele in vigoare si au fost respectate legile cu privire la realizarea obiectivelor de constructii, protectia muncii si a mediului. 


Normativele tehnice si standardele enumerate se vor utiliza si respecta si la executia obiectivelor mentionate in cadrul Proiectului tehnic.

În cazul în care se vor constata unele nereguli privind normativele si standardele prezentate, Antreprenorul va aduce la cunostinta Proiectantului despre acest lucru.

•
O.G. nr. 43/1997(A) privind regimul drumurilor

•
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 98/19.05.2016 şi H.G. 395/02.06.2016 privind achiziţiile publice, cu toate modificările şi completările ulterioare;

•
Legea 10/1995, HG 766/1997 şi legislaţia care reglementează calitatea şi urmărirea lucrărilor în construcţii;

•
Legea 255/2010, privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica (nu este cazul);

•
Normativ C167/1997 privind conţinutul şi modul de întocmire, completare şi păstrare a cărţii tehnice a construcţiei;

•
Norme de întocmire a cărţii tehnice a construcţie M.O. 779/20.11.2008. 

•
Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii 

•
Instrucţiuni privind controlul calităţii terasamentelor rutiere Ord. AND 126 / 12.09.1997;

•
 Norme privind protecţia mediului ca urmare a impactului drum - mediu înconjurător aprobate cu Ordinul MT nr. 44/27.01.1998 publicate în MO nr. 138 bis/06.04.1998; 

•
NE 012/1-2007 Cod de practică pentru producerea betonului;

•
Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri sensibile la umezire, indicativ NP-125-2010;

•
Reglementări legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, şi apărarea împotriva incendiilor;

•
PD 197-1978 Normativ departamental pentru proiectarea antiseismica a constructiilor din domeniul transporturilor si telecomunicatiilor

· SR EN 1536/2004 actualizat prin O MDRAP 995/ 2014
Executia lucrarilor geotehnice speciale.



Normele metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie, în vederea executării de lucrări în zona strazii publice şi/sau pentru protejarea strazii, aprobate prin Ordinul comun MI-MT nr. 1112/411, publicat in Monitorul Oficial nr.397/24.08.2000


Normativele tehnice si legislatia tehnica in vigoare care reglementeaza proiectarea si executia lucrarilor de infrastructura.


Regimul juridic. Strada Cuza Voda, se afla in intravilanul municipiului Suceava si este proprietatea Municipiului Suceava – domeniul public.

Regimul economic. Folosinta actuala a imobilului conform plan de amplasament si delimitarea a imobilului: drum.

Functiuni complementare admise: institutii si servicii compatibile cu functionarea de locuire.  
2.2. Analiza situației existente și identificarea necesității și a deficiențelor

Strada este situata in Municipiul Suceava si are o lungime proiectata  de305m. 
Strada din municipiul Suceava care face obiectul prezentei documentatii tehnice, se incadreaza in categoria de importanta „C” (importanta normala) si in clasa de importanta III (medie), conform legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si a H.G. nr. 766/1997, anexa 3, referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii.
Pentru o buna desfășurare a traficului în zonă în condiții de siguranță și confort, cât și pentru a estompa cauzele care generează degradările, sunt necesare realizarea lucrărilor de modernizare și refacere structurii rutiere a strazilor.
Traseul in plan 

Traseul in plan se desfasoara in cadrul unui relief de altitudine medie fiind alcatuit dintr-o succesiune de aliniamente si curbe, aceasta avand o lungime de 305 m.

Profilul longitudinal

In profilul longitudinal strada are declivitate medie spre ridicata, rampele si pantele nefiind racordate corespunzator, lucru ce constituie disconfort asupra desfasurarii circulatiei si implicit pericol in ceea ce priveste siguranta circulatiei.
Profilul transversal
Strada care urmeaza a fi modernizat prezinta o latime medie a platformei de aproximativ 8,00 – 12,00 m.
Profilul transversal al strazii prezinta iregularitati si deformatii, pantele transversale nefiind asigurate. Aceasta situatie creeaza dificultati pentru o buna scurgere a apelor din precipitatii, acestea strangandu-se  pe suprafata de rulare  si conducand astfel la degradari ale acesteia.

Colectarea si scurgerea apelor pluviale

Colectarea si evacuarea apelor pluviale se efectueaza defectuos, acestea curgand in lungul strazii cel mai mult in timpul ploilor abundente, degradand suprafata carosabila prin depuneri de noroi si infiltratii in structura rutiera. Santul de pamant are o forma neregulata si la un moment dat acesta este colmatat si nu are continuitate.

La intersectiile cu strazile Mircea Hrisca si Eusebiu Camilar se afla doua podete tubulare care sunt in stare buna si se vor pastra.
Siguranta circulatiei, semnalizare, si marcaje rutiere


Strada analizata nu este prevazuta cu semnalizare rutiera verticala – indicatoare si nici marcaje rutiere.
2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice
Prin realizarea proiectului “Modernizare strada Cuza Voda” se doreşte îmbunătățirea circulatiei vehiculelor dar și a persoanelor riverane strazii  propuse spre modernizare  și se îndeplinesc următoarele obiective propuse:
a) aducerea structurii rutiere la parametrii tehnici corespunzători clasei tehnice a strazii si evitarea acestora de viitoare calamitati;

b) corecția și îmbunătățirea elementelor geometrice ale strazilor - profiluri transversale și longitudinale, etc;

c) amenajarea intersecțiilor cu alte strazi laterale daca este cazul;
d) execuția de sisteme colectoare și de dirijare a apelor pluviale;
Se consideră că prin realizarea lucrărilor prezentate mai sus, strada va fi adusa intr-o stare care să corespundă cerintelor de calitate prevazute de Legea 10/1995 și anume, rezistentă și stabilitate la acțiuni statice, dinamice și seismice, siguranță în exploatare, igienă, sănatatea oamenilor, protecția și refacerea mediului. 

3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE
3.1. Particularități ale amplasamentului 

3.1.a. Descrierea amplasamentului (localizare – intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan)
Lucrarea ce face obiectul prezentului studiu se va executa în România, judeţul Suceava, pe teritoriul Municipiului Suceava.
Imobilul (teren) este situat în intravilan, aflat în domeniul public al Municipiului Suceava.

Suprafaţa estimativa a terenului ce va fi ocupată definitiv de obiectivul de investiţii şi lucrările aferente este de aproximativ 3000,00 mp.
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3.1.b. Relațiile cu zonele învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile
Strada in curs se va racorda cu str. Cuza Voda (DN29/E58), iar pe lungimea sa se intersecteaza cu strazile Eusebiu Camilar si Mircea Hrisca (partea dreapta)
3.1.c. Datele seismice și climatice

Date seismice. 
Conform hartii de la Anexa 1a, SR 11100/1-93 amplasamentul studiat se situeaza in zona cu seismicitate de 6  grade MSK. 
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Fig.2.Zonarea seismica

Conform Normativului P100-1/2013 privind proiectarea antiseismica, amplasamentul municipiului apartine zonei seismice care se caracterizeaza printr-o valoare ag=0,20g si o perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 0.70s (dupa harta cu zonarea seismica a teritoriului Romaniei-valori de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare (prezentate mai jos).
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Fig.3.Zonarea valorii de varf a accelearatiei terenului pentru cutremure avand  IMR = 100 ani
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Fig.4.Perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc.


Date climatice. 
Amplasamentul aparține zonei de climat temperat-continental cu puternice influențe baltice, ceea ce conferă un regim de precipitații bogat atât pe timpul iernii, cât și pe timpul verii.

Cantitățile de  precipitații sunt destul de reduse, 500-700 mm/an, cu valori mai ridicate (600 -700) in lunile de vară (iunie – iulie) si valori mai scăzute în lunile de iarna  - începutul primăverii (ianuarie – februarie - martie).

Adancimea maxima de inghet este de 100-110 cm conform STAS 6054/77, privind "Zonarea teritoriului Romaniei dupa adancimea de inghet – adancimi maxime de inghet",prezentate in harta de mai jos:
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Fig.5.Zonarea dupa adancimea de inghet
Tipul climatic dupa repartitia indicelui de umiditate Thorontwhite, conform STAS 1709-1/90 este II cu Im = 0...20, regim hidrologic 2b.
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Fig.6.Repartitia tipurilor climatice dupa indicele de umiditate Im

Conform CR1-1-3-2005 incarcarea din zapada pe sol este Sz=2.0 KN/m2 avand intervalul de recuperare IMR=50 ani.
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Fig.7.Incarcarea din zapada pe sol Sz

Din punct de vedere al incarcarilor de vant,  presiunea de referinta a vantului, mediata pe 10 minute qref=0.60 kPa conform CR 1-1-4/2012. Viteza vantului este 35 m/s conform NP 082-04.
[image: image12.png]



Fig.8.Valori caracteristice ale vitezei vantului avand 50 ani interval mediu de recurenta
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Fig.9.Valori caracteristice ale presiunii de referinta a vantului, mediata pe 10 min.
3.1.d. Studii de teren
Pentru realizarea investitiei s-au realizat urmatoarele studii de specialitate: studiu topografic, studiu geotehnic, expertiza tehnica.

Prin expertiza tehnica s-au redat informatii generale precum si recomandarile necesare realizarii Proiectului Tehnic in conformitate cu prevederile legale din domeniu.
3.1.d.1. Studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice in vigoare 
Prin studiul geotehnic s-a evidentiat structura si compozitia terenului pe care urmeaza sa se realizeze investiția. 

3.1.f. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

Riscul natural este o funcție a probabilității apariției unei pagube și a consecințelor probabile, ca urmare a unui anumit eveniment. Cu alte cuvinte, riscul este dat de nivelul așteptat al pierderilor în cazul producerii unui eveniment neașteptat. Elementele de risc sunt oamenii, clădirile, terenurile cu diferite folosințe, infrastructură, servicii, etc.

Riscul este dat de existența:
- posibile interferențe cu monumentele istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată, existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție – nu este cazul.
- terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională – nu este cazul.
3.1.g. Informații privind posibile interferențe cu monumentele istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condițiilor specifice în cazul existenței unor zone protejate

Având în vedere strada ce urmeaza a fi modernizata, informațiile culese de la locuitorii din zonă, tema de proiectare, certificatul de urbanism, expertiza tehnică si studiu geotehnic reiese că în zonă nu s-ar afla monumente istorice sau situri arheologie. 
În cazul în care pe perioada execuției vor fi identificate elemente ale existenței unui sit arheologic sau monumente istorice, Antreprenorul (Executantul) are obligația de a anunța în cel mai scurt timp instituțiile responsabile.
3.2. Regimul juridic 


3.2.a. Natura proprietății sau titlul aupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune
Strada este situata în intravilanul Municipiului Suceava, apartine domeniului public al Municipiului Suceava, fără restricții juridice, in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism, faza PUG aprobata prin Hotararea Consiliului Local Suceava.
3.2.b. Destinația construcției existente

Destinatia constructiei: cale de comunicatie / drum.

3.2.c. Includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz

Nu este cazul.
3.2.d. Informații / obligații / constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, dupa caz

Lucrările de modernizare se vor realiza pe amplasamentul actual, aflat pe domeniul public al Municipiului Suceava și nu vor fi necesare expropieri sau ocupări de terenuri suplimentare.
3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici:

3.3.a. Categoria și clasa de importanță

Categoria de importanta a lucrari, calculata conform Ordinului MLPAT nr. 31/N/95, publicat în Buletinul  Constructiilor Vol. 4/1996  si în Monitorul Oficial nr. 352 partea  I din 10.12.1997 – Anexa 3; art. 6. –încadreaza strada in categoria „C” de importanta – constructie de importanta normala. 
3.3.b. Cod în Lista monumentelor istorice, dupa caz
Nu este cazul.
3.3.c. An/ ani/ perioade de construire pentru fiecare corp de construcție
Perioada de constructie pentru modernizarea strazii este estimată la 6 luni calendaristice.
3.3.d. Suprafaţa construită
Suprafaţa estimativa a terenului ce va fi ocupată definitiv de obiectivul de investiţii şi lucrările aferente este de aproximativ 3000,00 mp.

3.3.e. Suprafaţa construită desfăşurată
Nu este cazul, lucrarile fiind specifice strazilor.
3.3.f. Valoarea de inventar a construcţiei
Valoarea de inventar a strazii este conform inventarului domeniului public al Municipiului.
3.3.g. Alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente
Lungime totală a strazii: 350.00 m;

Lațime parte carosabilă: 5,00 – 8,00 m;
3.4. Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale auditului energetic, precum şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecţie de monument istoric şi al imobilelor aflate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenţia degradările, precum şi cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acţiuni climatice, tehnologice, tasări diferenţiate, cele rezultate din lipsa de întreţinere a construcţiei, concepţia structurală iniţială greşită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

Expertiza tehnică a fost realizată de dr.ing. MIHAI IUGA. Starea tehnica a strazii analizate este "rea" pe intreaga lungime, traficul desfasurandu-se cu dificultate, in conditii improprii, astfel ca modernizarea acesteia devine absolut necesara.

Din punct de vedere al planeitatii, aspectul general al strazii este necorespunzator, datorita suprafeţei cu multe denivelări, gropi, fagase. 

Strazile sunt nemodernizate, cu partea carosabilă din balast, fara santuri, cu zone verzi şi pe anumite porţiuni accese din beton amplasate lângă imobile.
Lucrările propuse sunt lucrări de modernizare a strazii si de aducere a acesteia la un nivel ce va asigura confort si siguranța in exploatare. 
3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Din datele culese de pe teren și din expertiza tehnică reiese faptul că starea tehnica a strazii existente este „rea”, strada aflandu-se intr-o stare continua de degradare.
Toate informatiile privind starea tehnica existenta a strazii sunt cuprinse in cadrul Expertizei tehnice.

3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz

Nu este cazul.
4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ȘI, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI  ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR  DE DIAGNOSTICARE
4.a. Clasa de risc seismic;
Clasa de risc seismic: noțiune care caracterizează o construcție aflată pe un amplasament din punct de vedere al efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice acelui amplasament, sunt definite 4 clase de risc seismic. Lucrarea de față se încadreaza în clasa IV de risc seismic (Rs IV), clasă ce corespunde construcțiilor la care răspunsul seismic așteptat este similar celui corespunzător construcțiilor noi, proiectate pe baza prescripțiilor în vigoare.
4.b. Prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie;

Pentru modernizarea strazii, prin expertiza tehnică se propun două scenarii de bază pentru eliminarea degradarilor și aducerea strazii la starea normală de funcționare.
Scenariul 1 

Varianta A - sistem rutier suplu:

· 4 cm strat de uzura din beton asfaltic tip MAS16;
· 6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BADPC 22,4;

· 15 cm strat superior de fundatie din piatra sparta;

· 25 cm strat inferior de fundatie din balast;

· 10 cm strat de forma din balast.
Scenariul 2

Varianta B - sistem rutier rigid:

- 20 cm, dala din beton de ciment BcR 4.5;

- hartie Kraft sau folie de polietilena de inalta densitate;

- 2 cm strat de nisip;

- 25 cm strat inferior de fundatie din balast;

- 10 cm strat de forma din balast.

4.c. Soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii;

Solutiile tehnice necesare modernizarii strazii sunt cuprinse in cadrul Expertizei tehnice.
4.d. Recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform cerinţelor şi conform exigenţelor de calitate.

Expertul tehnic recomandă Scenariul 1 (structura rutiera supla), fiind mai avantajos tehnic și economic pe termen lung, conform explicitării făcute în cadrul expertizei tehnice.

5. IDENTIFICAREA  SCENARIILOR/OPŢIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) ŞI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA
5.1. Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, cuprinzând:


5.1.a. Descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru:
- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;
- protejarea, repararea elementelor nestructurale şi/sau restaurarea elementelor arhitecturale şi a componentelor artistice, după caz;

- intervenţii de protejare/conservare a elementelor naturale şi antropice existente valoroase, după caz;

- demolarea parţială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configuraţiei şi/sau a funcţiunii existente a construcţiei;

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcţiei existente

În prezenta documentație s-au analizat doua scenarii, scenarii propuse și prin Expertiza Tehnică .

Scenariul 1 
Varianta A - sistem rutier suplu:

· 4 cm strat de uzura din beton asfaltric tip MAS16;

· 6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BADPC 22,4;

· 15 cm strat superior de fundatie din piatra sparta;

· 25 cm strat inferior de fundatie din balast;

· 10 cm strat de forma din balast.

-+- pe zonele unde este posibila ridicarea liniei rosii si exista zestre din balast, se

va scarifica zestre existenta, se completeaza dupa caz, se reprofileaza si se

compacteaza, va constitui strat de forma;

-+- pe zonele unde nu este posibila ridicarea liniei rosii (majoritatea tronsoanelor),

se va excava intreaga structura rutiera si se va realiza un strat de forma din

materiale necoezive cu grosimea de 15 cm conform STAS 12253 – 84.

Prezinta costuri initiale relativ medii de executie si costuri de intretinere ridicate, foloseste materiale locale si materiale din surse relativ apropiate pentru executie si intretinere, nu necesita masuri pentru impermebilizarea stratului superior deoarece este asigurata prin constructie, asigura rezistenta la factorii climaterici, prezinta un confort bun asigurat utilizatorilor necesita lucrari de intretinere si reparatii frecvente si prezinta dificultate la punerea in opera.
Scenariul 2
Varianta B - sistem rutier rigid:

- 20 cm, dala din beton de ciment BcR 4.5;

- hartie Kraft sau folie de polietilena de inalta densitate;

- 2 cm strat de nisip;

- 25 cm strat inferior de fundatie din balast;

- 10 cm strat de forma din balast.

-+- pe zonele unde este posibila ridicarea liniei rosii si exista zestre din balast,

se va scarifica zestre existenta, se completeaza dupa caz, se reprofileaza si se

compacteaza, va constitui strat de forma;

-+- pe zonele unde nu este posibila ridicarea liniei rosii, se va excava intreaga

structura rutiera si se va realiza un strat de forma din materiale necoezive.

Prezinta costuri initiale relativ mari de executie si a costurilor de intretinere scazute,

folosirea materialelor locale si din surse apropiate de amplasament pentru executie si intretinere, nu necesita masuri pentru impermebilizarea stratului superior deoarece este

asigurata prin constructie, asigura rezistenta la factorii climaterici, prezinta zgomot mai mare la rulare, prezinta un confort bun asigurat utilizatorilor si nu necesita lucrari de intretinere si reparații frecvente.

Prezinta costuri de întretinere scăzute, folosirea materialelor locale şi din surse apropiate de amplasament pentru execuţie şi întreţinere, nu necesită măsuri pentru impermebilizarea stratului superior deoarece este asigurată prin construcţie, asigura rezistenta la factorii climaterici, prezintă un confort bun asigurat utilizatorilor şi nu necesită lucrări de întreţinere şi reparaţii frecvente, dala din beton se preteaza si la executia manuala – acolo unde realizarea mecanizata nu este posibila datorita lipsei de spatiu.

Tinand seama de criteriile tehnico-economice, se recomandă ca solutie de modernizare a retelei de strazi, Varianta A - sistem rutier suplu.

5.1.b. Descrierea,  după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de intervenţie propusă, respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/înlocuirea instalaţiilor/echipamentelor aferente construcţiei, demontări/montări, debranşări/branşări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea terenului de fundare, precum şi lucrări strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţii construcţiei reabilitate

Toate categoriile de lucrari pentru realizarea investitiei au fost descrise detaliat in cadrul Memoriului tehnic .
5.1.c. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiţia

Riscurile ce pot fi identificate la momentul de față sunt generate de existența în teren a unor rețele ce nu au putut fi identificate, sau transmise ulterior întocmirii prezentei documentații prin avizele deținătorilor de rețele – acestea fiind luate în calcul la proiectul tehnic, de existența in teren a unor hrube sau goluri de a căror existență nu a știut nimeni. Schimbările climatice ce pot interveni pe parcursul execuției lucrărilor și ar putea afecta investiția se rezumă doar la ploile ce pot interveni pe durata de execuție și ar putea afecta în mod negativ prin durata și intensitatea lor. Antreprenorul va trebui să iși programeze lucrările ținând cont și de prognoza meteo (ploi, e.t.c.) pentru zona amplasamentului. 
5.1.d. Descrierea informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate

Lungimea tronsonului de strada care va fi modernizata este de 305.00 m, informațiile culese de la locuitorii din zonă, tema de proiectare, certificatul de urbanism, expertiza tehnică si studiu geotehnic reiese că în zonă nu se afla monumente istorice sau situri arheologie. În cazul în care pe perioada execuției vor fi identificate elemente ale existenței unui sit arheologic sau monumente istorice, Antreprenorul (Executantul) are obligația de a anunța în cel mai scurt timp instituțiile responsabile.
5.1.e. Descrierea  caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenţie

După realizarea investiției se preconizeaza o îmbunătățire a parametrilor specifici circulației rutiere și pietonale dar și a mediului înconjurător. Prin realizarea lucrărilor proiectate nu se aduc schimbări majore zonei actuale ci se realizează doar o creștere a factorilor de confort și siguranță a traficului prin aducerea strazii la o stare normală de exploatare și se reduc factorii de poluare (praf, zgomot, emisii de noxe etc).
5.2. Necesarul  de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Racordarea la utilitățile necesare pentru organizarea de șantier și pentru realizarea lucrărilor cade în sarcina Antreprenorului general.

5.3. Durata  de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale
Durata  de realizare şi etapele principale sunt urmatoarele:

· Realizarea procedurii de achizitie publica a serviciilor de proiectare (Proiect tehnic de executie): 2 luni;

· Realizarea Proiectului tehnic de executie, intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor si acordurilor, obtinerea avizelor si a autorizatiei de constructie: 2 luni;

· Realizarea procedurii de achizitie publica a lucrarilor: 2 luni;

· Realizarea executiei lucrarilor: 9 luni.

5.4. COSTURILE  ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI

- costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea în considerare a costurilor unor investiţii similare;

- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/amortizare a investiţiei.
Costurile estimative ale investitiei se regasesc in Devizul general anexat prezentei documentatii.
5.5. Sustenabilitatea  realizării investiţiei 

5.5.a. Impactul social şi cultural

Eforturile investiționale nu trebuie considerate numai ca un consum de resurse financiare, ci trebuie judecat ca un proces complex în cadrul căruia se produc bunuri materiale cu o perioadă lungă de utilizare, se realizează condiții de viată la standarde europene pentru populația situata de-a lungul strazii studiate și se îndeplinesc politicile de mediu și de dezvoltare durabilă pentru care România s-a angajat în momentul integrării în Uniunea Europeană. Realizarea lucrărilor de intervenție pentru modernizarea strazii, va avea o serie de efecte pozitive asupra celorlalte sectoare economice, asupra vieții economico-sociale, a participanților la trafic, asupra mediului înconjurător, etc. O bună parte a acestor efecte favorabile proiectului sunt dificil de cuantificat în cadrul eficienței proiectului.
5.5.b Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare

Avand in vedere caracterul specific al lucrarilor de strazi si modernizări, prin aceste lucrari nu se creaza noi locuri de munca in mod direct, in faza de operare a strazii.

Lucrarile de strazi/modernizare imbunatatesc sau creeaza accese la obiectivele economice, culturale si administrative din zona, ducand la dezvoltarea generala a zonei prin crearea unei infrastructuri adecvate, deci, inclusiv a noi  locuri de munca (in mod indirect).

In faza de executie a lucrarilor se recomanda cooptarea de muncitori calificati/necalificati din zona, pe toata perioada de executie a lucrarilor. In acest mod se creeaza noi locuri de munca pe o perioada determinata.
5.5.c. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz

Sursele de poluare, impactul asupra mediului si masurile de protectie s-au analizat atat pentru perioada de executie a lucrarilor cat si pentru perioada ulterioara, de operare a strazii.

In general, ca urmare a realizarii lucrarilor de modernizare a strazii, impactul asupra factorilor de mediu va fi pozitiv, inclusiv din punct de vedere economic si social.

In timpul executiei lucrarilor nu se vor utiliza materiale poluante.

Impactul asupra mediului ca urmare a  realizarii unor conditii de circulatie superioare celor actuale se va manifesta prin :

- Scaderea poluarii aerului, prin reducerea emisiilor de substante poluante-praf-, datorata unei suprafete de rulare moderne;

- Reducerea vibratiilor ca urmare a refacerii structurii rutiere. 

Impactul în urma realizării investiţiei este unul pozitiv, având influenţe favorabile asupra mediului prin reducerea poluării fonice, a noxelor, reducerea consumului de combustibil, creşterea siguranţei traficului, in perioada de operare precum si unul pozitiv in perioada de executie a lucrarilor.

Se vor respecta urmatoarele reglementari de mediu:

 Directivele 85/337/EC si 97/11/EC

 Legea nr. 137/1995 şi  Directiva 85/337/EC amendata de directiva 97/11/CE , si toate legile si reglementarile in vigoare cu privire la protectia mediului.
Situri protejate pe zona proiectului – nu este cazul. 
5.6. Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie 


5.6.a. Prezentarea  cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de referinţă
Obiectivul proiectului este de a asigura modernizarea tronsoanelor de strada și realizarea unor condiții proprii circulației auto și pietonale. Realizarea unei părți carosabile corespunzatoare determina reducerea riscului de accidente, reducerea consumului de carburant, reducerea uzurii masinilor, reducerea poluării fonice si praf degajat in atmosferă, creste condițiilor de siguranță și confort ale participanților la trafic. Durata de realizare a proiectului este estimat la 6 luni.
În vederea analizării opțiunilor și a fezabilității acestora și pentru determinarea scenariului optim, au fost evaluate mai multe variante. Variantele selectate pentru analiza au ținut cont de măsura în care contribuie la atingerea obiectivelor privind punerea în siguranță a participanților la trafic și valoarea adăugată a proiectului comparativ cu varianta în care proiectul nu ar fi implementat. Astfel, au fost analizate 3 variante, considerate reprezentative în contextul prezentat al proietului.
Varianta zero (fără investiție) – Această variantă reprezintă situația în care nu se realizează investiții în modernizarea tronsonului de strada și punerea în sigurantă a lui și se realizeaza doar operarea sistemului existent.

Scenariul 1 

Varianta A - sistem rutier suplu:

· 4 cm strat de uzura din beton asfaltric tip MAS6;

· 6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BADPC 22,4;

· 15 cm strat superior de fundatie din piatra sparta;

· 25 cm strat inferior de fundatie din balast;

· 10 cm strat de forma din balast.

Scenariul 2

Varianta B - sistem rutier rigid:

· - 20 cm, dala din beton de ciment BcR 4.5;

· - hartie Kraft sau folie de polietilena de inalta densitate;

· - 2 cm strat de nisip;

· - 25 cm strat inferior de fundatie din balast;

· - 10 cm strat de forma din balast.

Scenariul ales este cel prezentat in scenariul 1, realizarea structura rutieră suplă, acesta fiind scenariul mai avantajos tehnic și economic pe termen lung, conform explicitării din compararea celor două variante.

5.6.b. Analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea investiţiei, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung

Prin conţinutul prezentei documentatii se face o descriere - prezentare tehnica a parametrilor si soluţiei tehnice si tehnologice ce caracterizează investiţia. De asemenea prin intermediul acesteia, se realizează o prezentare, in ansamblu, atât a situaţiei actuale si a neajunsurilor ce decurg din aceasta, cat si a avantajelor si facilitaţilor ce decurg ca urmare a realizării investiţiei.

Conceptul modern privind dezvoltarea economica si sociala a unei zone  pleaca de la premiza ca starea si dezvoltarea infrastructurii de transporturi se constituie ca principal suport pentru viitoarea crestere economica in toate sectoarele.
Se apreciaza ca modernizarea acestei strazi va duce la cresterea investitiilor in zona datorita unei infrastructuri adecvate.

5.6.c. Analiza financiară; sustenabilitatea financiară

Analiza financiară are ca obiectiv principal să provizioneze și să analizeze fluxurile de numerar generate de proiect, dar și să calculeze indicatorii de performață financiară ai proiectului. În acest sens a fost elaborat un model financiar în cadrul căruia s-au realizat estimări ale veniturilor și costurilor investiției, a fost estimat necesarul de finanțare al investiției și s-au evaluat sustenabilitatea și profitabilitatea proiectului prin prisma fluxurilor de numerar generate pe parcursul perioadei de analiză

Eforturile investiționale nu trebuie considerate numai ca un consum de resurse financiare, ci trebuie judecat ca un proces complex în cadrul căruia se produc bunuri materiale cu o perioadă lungă de utilizare, se realizează condiții de viată la standarde europene pentru populația Municipiului Suceava și se îndeplinesc politicile de mediu și de dezvoltare durabilă. Realizarea lucrărilor de intervenție pentru modernizarea strazii va avea o serie de efecte pozitive asupra celorlalte sectoare economice, asupra vieții economico-sociale, a participanților la trafic, asupra mediului înconjurător, etc. O bună parte a acestor efecte favorabile proiectului sunt dificil de cuantificat în cadrul eficienței proiectului. În varianta în care su s-ar realiza investiția, costurile unor reparații periodice pentru păstrarea în funcțiune a strazii sunt mari și nu ar rezolva problema, de aceea este necesar a se realiza aceste lucrări de modernizare, care, deși sunt mai scumpe pentru investiția inițială, ele se amortizează în timp. 

5.6.d. Analiza economică; analiza cost-eficacitate

Analiza financiară se realizează din punctul de vedere al beneficiarului.Dacă beneficiarul şi operatorul nu sunt aceeaşi entitate, trebuie luată în considerare o analiza financiară consolidată (ca şi cum ar fi aceeaşi entitate); rata de actualizare recomandată este de 5% pentru RON).

Indicatorii calculaţi în cadrul analizei financiare trebuie să se încadreze în următoarele limite:

· Valoarea actualizata netă (VAN) trebuie să fie < 0

· Rata internă de rentabilitate (RIR) trebuie să fie < rata de actualizare (5%)

· Fluxul de numerar cumulat trebuie sa fie pozitiv în fiecare an al perioadei de referinţă

· Raportul cost/beneficii < 1, unde costurile se referă la costurile de exploatare pe perioada de referinţă, iar beneficiile se referă la veniturile obţinute din exploatarea investiţiei.


În urma Calculului RIR şi VAN s-au obţinut următoarele valori:



VAN = negativ< 0


 
RIR =  3,50% < 5%


În urma calcului sustenabilităţii financiare s-a obţinut un flux cumulat > 0 pe fiecare din anii de analiză ai proiectului şi un Raport Cost / Beneficiu = 0,20 - 0,25 < 1

5.6.e. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor


Managementul riscului presupune urmatoarele etape:

*      Identificarea riscului
*      Analiza riscului

*      Reactia la risc

Identificarea riscului - se realizeaza prin intocmirea unor liste de control.

Analiza riscului - utilizează metode cum sunt: determinarea valorii asteptate, simularea Monte Carlo şi arborii decizionali.

Reactia la Risc  - cuprinde masuri şi actiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea riscului.

Numim risc nesiguranta asociata oricarui rezultat. Nesiguranta se poate referi la probabilitatea de aparitie a unui eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment în cazul în care acesta se produce. Riscul apare atunci cand:

ˇ     un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur;

ˇ     efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparitia evenimentului este nesigura;

ˇ     atat evenimentul cat şi efectul acestuia sunt incerte

Identificarea riscului  

Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor.

Analiza riscului  

Aceasta etapa este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru controlul si finantarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de masurare a importantei riscurilor precum si aplicarea lor pentru riscurile identificate.

Pentru aceasta etapa, esentiala este matricea de evaluare a riscurilor, in functie de probabilitatea de aparitie si impactul produs.

Reactia la Risc  

Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in urmatoarele categorii:

- Evitarea riscului – implica schimbari ale planului de management cu scopul de a elimina aparitia riscului;

- Transferul riscului – impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de asigurare, garantii);

- Reducerea riscului – tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al riscului;

- Planuri de contingenta – planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul aparitiei riscului.

De cele mai multe ori proiectele se aleg in functie de gradul de risc pe care il au si gradul de beneficii pe care il pot aduce intr-o anumita perioada de timp. Astfel exista proiecte cu un grad mare de risc si beneficii substantiale, proiecte cu risc scazut  si beneficii scazute, proiecte cu risc crescut si beneficii scazute si proiecte cu risc scazut si beneficii susbstantiale.

Cele mai importante criterii de analizat, din punctul de vedere al riscurilor sunt cele: 

· Tehnice;

· Financiare;

· Sociale;

· Institutionale;

· De mediu;

· Legale/Juridice;

Aceste riscuri pot fi acceptate, diminuate,impartite sau transferate, depinde de importanta fiecaruia.

Impactul asupra proiectului va avea o scara de valori de la 1 la 3: 1 reprezentand impact negativ scazut; 2 - impact negativ mediu; 3 - impact  negativ crescut; 

Probabilitatea de aparitie a riscului in cadrul proiectului este categorisita ca si mica. medie si mare. Pentru a putea calcula un nivel general de risc le vom oferi o valoare numerica si acestor probabilitati: mica -1 ; medie - 1,5. Mare - 2.

In tabelul de mai jos sunt prezentate probabilitatile de aparitie si impactul fiecarui risc identificat: 

	Tipul de risc
	Probabili-

tate
	Impact

	
	
	1
	2
	3

	Riscuri tehnice
	1. Incompatibilitatea echipamentelor în condiţiile în care în caietele de sarcini nu vor fi specificate caracteristici tehnice clare şi definitorii pentru echipamentele care sunt necesare pentru realizarea investitiei.
	Mica 
	 
	 
	 

	
	
	Medie 
	 
	 
	X

	
	
	Mare
	 
	 
	 

	Riscuri financiare
	1.Subevaluarea costurilor de exploatare (costurile de intretinere).
	Mica
	
	 
	 

	
	
	Medie
	 
	 X
	 

	
	
	Mare
	 
	 
	 

	Risc legal/juridic
	1. Riscul de a se  schimba multe din normele de reglementare, iar conformarea la aceste schimbari ar putea aduce costuri suplimentare.
	Mica
	 
	X
	 

	
	
	Medie
	 
	 
	 

	
	
	Mare
	 
	 
	 

	Riscuri sociale


	1. Somaj ridicat
	Mica
	 
	 
	

	
	
	Medie
	 
	 
	 

	
	
	Mare
	 
	 
	 X

	Risc de forta majora


	1. Nerealizarea proiectului 
	Mica 
	
	
	X

	
	
	Medie
	
	
	

	
	
	Mare
	
	
	


	Risc identificat
	Probabilitate de producere a riscului (1 - mic; 5 - mare)
	Impactul riscului asupra proiectului   1-scăzut; 10-maxim
	Ierarhizarea riscurilor

	I.Variabile critice identificate în analiza de senzitivitate

	Modificarea costurilor de exploatare
	3
	5
	6

	Modificarea valorii investiţiei în perioada de implementare 
	2
	3
	7

	II. Riscuri de ordin tehnic

	Neexecutarea lucrării la calitatea proiectată în timpul şi costurile stabilite
	2
	6
	5

	Soluţiile tehnice proiectate să nu fie adecvate lucrării
	2
	5
	4

	Lucrarea efectuată să nu funcţioneze la parametri proiectaţi
	2
	6
	6

	III. Riscuri de mediu

	Evenimente meteorologice şi seismice care conduc la întârzierea şi nerealizarea conformă a proiectului
	1
	5
	8

	IV. Riscuri financiare

	Sistarea sau întreruperea finanţării proiectului
	1
	9
	1

	Depăsirea costurilor preconizate (ca urmare a creşterii preţurilor la materiale şi manaperă)
	2
	6
	6

	Incapacitatea bugetului local de a suporta cheltuielile neeligibile şi conexe
	2
	7
	2

	V.Riscuri instituţionale

	Schimbarea administratorului reţelei de canalizare
	1
	3
	10

	VI. Riscuri legale

	Schimbări ale cadrului legislativ în domeniu
	1
	2
	9

	Nerealizarea procedurilor de achiziţie publică conform LEGEA 98/2016
	2
	5
	3


	Risc identificat
	Gradul de risc acceptat
	Strategia de abordare a riscului
	Contracararea riscului

	I.Variabile critice identificate în analiza de senzitivitate

	Modificarea costurilor de exploatare
	controlat
	împărţire şi control
	controlul periodic al documentelor, cheltuielilor şi gradul de utilizare al investiţiei

	Modificarea valoarii investiţiei în perioada de implementare 
	controlat
	control
	control financiar periodic al cheltuielilor cu investiţia şi fluxurilor de numerar

	II. Riscuri de ordin tehnic

	Neexecutarea lucrării la calitatea proiectată în timpul şi costurile stabilite
	asigurat
	împărţire şi control
	încheierea unor contracte ferme cu ajutorul unor firme specializate, astfel încât să existe măsuri de penalizare pentru nerespectarea termenilor contractuali

	Soluţiile tehnice proiectate să nu fie adecvate lucrării
	controlat
	diversificare
	planificarea în detaliu a soluţiilor şi stabilirea unor marje de eroare încă din faza de proiectare

	Lucrarea efectuată să nu funcţioneze la parametri proiectaţi
	controlat
	diversificare
	realizarea unor caiete de sarcini cât mai detaliate şi încheierea unor contracte de calitate cu firma furnizoare de lucrări

	III. Riscuri de mediu

	Evenimente meteorologice şi seismice care conduc la întârzierea şi nerealizarea conformă a proiectului
	necontrolat
	accept
	realizarea unor studii preliminare cu privire la condiţiile de mediu ale zonei

	IV. Riscuri financiare

	Sistarea sau întreruperea finanţării proiectului
	asigurat
	control
	realizarea documentaţiei conform ghidului solicitantului şi ataşarea tuturor avizelor solicitate. Verificare amănunţită a proiectului pe perioada de pregătire şi implementare.

	Depăsirea costurilor preconizate (ca urmare a creşterii preţurilor la materiale şi manoperă)
	controlat
	control
	stabilirea unui sistem de control al costurilor şi încluderea în previziuni şi bugetul local al unor factori de actualizare

	Incapacitatea bugetului local de a suporta cheltuielile neeligibile şi conexe
	asigurat
	împărţire şi control
	stabilirea cât mai exactă a valorii cheltuielilor neeligibile şi conexe, precum şi planificarea acestora.

	V. Riscuri legale

	Schimbări ale cadrului legislativ în domeniu
	necontrolat
	accept
	N/A

	Nerealizarea procedurilor de achiziţie publică conform LEGEA 98/2016
	asigurat
	control
	specializarea sau angajarea unei persoane cu pregătire în achiziţii publice. Verificarea exactă a îndeplinirii condiţiilor conform legislaţiei.



6. SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)
6.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor
În prezenta documentație au fost adoptate și analizate doua scenarii ca soluție de modernizare a strazii (scenarii propuse și analizate și în expertiza tehnică):
Scenariul 1 

Varianta A - sistem rutier suplu:

· 4 cm strat de uzura din beton asfaltic tip MAS16;

· 6 cm strat de legatura din beton asfaltic BADPC 22,4;

· 15 cm strat superior de fundatie din piatra sparta;

· 25 cm strat inferior de fundatie din balast;

· 10 cm strat de forma din balast.

-+- pe zonele unde este posibila ridicarea liniei rosii si exista zestre din balast, se va scarifica zestre existenta, se completeaza dupa caz, se reprofileaza si se compacteaza, va constitui strat de forma;

-+- pe zonele unde nu este posibila ridicarea liniei rosii, se va excava intreaga structura rutiera si se va realiza un strat de forma din materiale necoezive

Varianta B - sistem rutier rigid:

· - 20 cm, dala din beton de ciment BcR 4.5;

· - hartie Kraft sau folie de polietilena de inalta densitate;

· - 2 cm strat de nisip;

· - 25 cm strat inferior de fundatie din balast;

· - 10 cm strat de forma din balast.

-+- pe zonele unde este posibila ridicarea liniei rosii si exista zestre din balast, se va scarifica zestre existenta, se completeaza dupa caz, se reprofileaza si se compacteaza, va constitui strat de forma;

-+- pe zonele unde nu este posibila ridicarea liniei rosii, se va excava intreaga structura rutiera si se va realiza un strat de forma din materiale necoezive

Sunt lucrari comune ambelor scenarii, cum ar fi: șanturile, rigolele, podetele, lucrările de terasamente, semnalizare rutiera.

Mai jos se prezintă avantajele și dezavantajele fiecărui scenariu.

Scenariul I – Structura rutieră suplă.

AVANTAJE

- Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata iar capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate (ranforsari) pe masura cresterii traficului;

- Greselile de executie pot fi remediate usor fata de imbracamintile de beton de ciment;

- Prezinta un confort la rulare mai mare decat imbracamintile asfaltice (prin lipsa rosturilor);

- Rugozitatea suprafetei poate fi sporita prin tratamente bituminoase, asigurandu-se circulatia si pentru decliviati cu valori mai mari.

- In cazul realizarii ulterioare a retelelor de utilitati (apa, canalizare, gaz, telefonie sau internet), subtraversarea acestora se va realiza mult mai usor decat in cazul imbracamintilor din beton.

DEZAVANTAJE

- Durata de serviciu este mai mica (numai 10-15 ani) decat a imbracamintii de beton de ciment (20-30 ani); 

- La temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformatii (fagase) ale carosabilului; 

- Structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg accidental pe carosabil;

- Cheltuielile de intretinere sunt mai mari decat cele necesare pentru intretinerea betonului de ciment; 

- In cazul unei neintretineri corespunzatoare se degradeaza foarte repede;

- In cazul instabilitatii fundatiei respectiv a terasamentelor imbracamintea asfaltica se degradeaza mult mai repede decat imbracamintile din beton de ciment rutier.

- Costurile de executie sunt mai reduse decat in cazul imbracamintilor din beton de ciment rutier

Scenariul II – Structură rutieră rigidă.

AVANTAJE

- Durata de exploatare dubla fata de imbracamintile asfaltice;

- Sunt mai economice decat imbracamintile asfaltice atunci cand se folosesc pentru satisfacerea traficului greu; 

- Se recomanda a se aplica la strazile pe care se circula cu viteze mai reduse;

- Nu se deformeaza la temperaturi ridicate ale mediului ambiant;

- Prezinta rezistenta mare la uzura, daca se folosesc agregate atent selectionate, prezinta o mai buna rezistenta si comportare in timp decat imbracamintile asfaltice ; 

- Prezinta rugozitate buna si nu este atacata de produsele petroliere (scurse accidental pe suprafata carosabila); 

- Necesita cheltuieli mai mici de intretinere fata de imbracamintile asfaltice; 

- Culoarea deschisa a carosabilului se percepe mai bine noaptea sau pe ploaie.

- Se dovedesc a fi mai ieftine in cazul in care exista resurse materiale in zona, la mici distante.

DEZAVANTAJE

- Investitia initiala este in relativ mai mare;

- Perioada de executie este mai mare;

- Traficul trebuie adaptat la executie – circulatie numai pe o banda; 

- Dupa turnarea dalelor carosabilul se poate reda traficului dupa o perioada mai mare de timp, fata de cateva ore la asfalt;

- Se folosesc numai pana la declivitati de 7%; 

- Rosturile transversale necesita executie atenta si intretinere corespunzatoare, iar in exploatare provoaca disconfort (socuri si zgomot);

- Nu poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta, ramforsarea ulterioara a strazii este laborioasa – costisitoare.  

- in cazul realizarii ulterioare a retelelor de utilitati (apa, canalizare, gaz, telefonie sau internet), subtraversarea acestora se va realiza cu dificultate;

Tinand seama de criteriile tehnico-economice, recomandam ca solutie de modernizare a strazii, Scenariul I - sistem rutier suplu.

6.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e)

· Scenariul selectat d.p.d.v. tehnico-economic este Scenariul 1, detaliat astfel:
· 4 cm strat de uzura din beton asfaltic tip MAS16;

· 6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BADPC 22,4;

· 15 cm strat superior de fundatie din piatra sparta;

· 25 cm strat inferior de fundatie din balast;

· 10 cm strat de forma din balast.

· Trotuarul pentru traficul pietonal poate fi modernizat cu urmatoarea alcatuire constructiva:

· 6 cm pavele autoblocante

· 3 cm nisip

· 15 cm strat de piatra sparta
· 15 cm strat de balast.

MEMORIU TEHNIC – SOLUTIA PROIECTATA
Traseul in plan

Lungimea totala a obiectului propus spre modernizare este de 305,00 m.
	Nr. Crt.
	Obiectul
	Amplasate
	Lungime  investitie (m)
	Sistem rutier existent

	1
	Str. Cuza Voda
	intravilan
	305,00
	Balast

	 
	T O T A L
	305.00 m


Proiectul vizează modernizarea strazii Cuza Voda prin crearea unui nou sistem rutier.

Pentru realizarea investiţiei este necesară execuţia următoarelor categorii de lucrări:

► Amenajarea terenului

În cadrul acestei categorii de lucrări intră lucrările de pregătire a patului existent al strazii pentru execuţia noului sistem rutier: 

► Terasamente

Terasamentele de pământ se execută conform normelor Ts şi Normativului C 182 - 82, mecanizat si manual daca este cazul.

► Sistemul rutier

Grosimea straturilor rutiere suple a rezultat prin dimensionare, din ipoteza satisfacerii cerinţelor traficului preconizat pe aceste drumuri. Dimensionarea sistemului rutier suplu s-a realizat în conformitate cu prevederile AND 605-2016 – “Normativ – Mixturi asfaltice executate la cald. Condiţii tehnice privind proiectarea, prepararea şi punerea în opera” şi „Normativului pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide (metoda analitică)” indicativ PD 177-2001 şi cu ajutorul programului de calcul Calderom 2000, pentru o perioadă de perspectivă de 10 ani, rezultând un sistem rutier suplu.

SISTEM RUTIER SUPLU:

· 4 cm strat de uzura din beton asfaltic tip MAS16;

· 6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BADPC 22,4;

· 15 cm strat de fundatie superioara din piatra sparta;

· 25 cm strat de fundatie inferioara din balast;

· 10 cm strat de forma din balast.

► Profil transveral
         Fiind o strada de legatura si tinant cont ca exista spatiu disponibil s-a ales urmatoarea latime de partea carosabila:
1. Intre km.0+000.00 – 0+305.00 – latime parte carosabila de 6,00m;
► Trotuare pietonale

           S-au proiectat alei pietonale pe intreaga lungime a strazii Cuza Voda, pe partea dreapta a acesteia. Trotuarul are o latime de variabila cuprinsa intre 1,20m si 2,80m cu tot cu borduri.  
Structura rutiera a trotuarelor este urmatoarea:

· 6cm pavele autoblocante

· 3 cm strat de nisip;

· 15 cm strat de piatra sparta.

· 15 cm strat de balast.

► Profil longitudinal

            In general profilul longitudinal se va pastra in mare linia rosie existenta fiind mici corectii si racordari longitudinale, pentru a nu fi afectate intrarile in curtile existente.

► Scurgerea apelor pluviale
             In prezent pe strada Cuza Voda, principala problema este colectarea si evacuarea apelor pluviale.
La intersectiile cu strazile Mircea Hrisca (km. 0+140.00) si strada Eusebiu Camilar (km. 0+210.00) se afla cate un podet tubular care sunt in stare buna de exploatare si se vor pastra fara interventii asupra lor.

Analizant situatia s-a proiectat astfel:

Partea stanga

· km. 0+000.00 – 0+240.00 – rigola carosabila;
Rigola carosabila proiectata de pe partea stanga se va racorda la rigola carosabila existenta de pe strada Cuza Voda (DN29/E58).

Partea dreapta
· km. 0+040.00 – 0+200.00 – sant protejat cu beton;

NOTA* Santul protejat cu beton va avea latimi variabile intre km. 0+140.00 – 0+200.00 din cauza formei terenului din acea zona. Adancimea santului va fi de minim 50cm.
· km. 0+215.00 – 0+240.00-  rigola carosabila.
· intre km. 0+040 – 0+200.00 se vor amplasa 6 guri de scurgere tip bordura care vor avea descarcare pe sub trotuar in santul proiectat.
Podete
S-a proiectat un podet tubular transversal la km 0+035.00 cu diametrul Ø1000mm, lungimea de 10,00m. Podetul va avea atat amonte cat si aval camera de cadere cu rol de linistire ape. Pentru evitarea unor accidente camerele de cadere se vor acoperi cu placi din beton care vor avea capac din fonta pentru vizitare/curatare camera de cadere.
► Acces proprietati

            In zona santului proiectat s-a identificat un acces care necesita amenajare. Accesul la proprietati se va amenaja cu o placa din beton armat grosime de 20cm si latimea de 5m.
► Lucrari conexe

· se vor ridica la cota atat caminele de canalizare si apa existente pe strada Cuza Voda cat si rasuflatoarele de gaz. Mentionez ca la data intocmirii DALI-ului nu s-au identificat rasuflatoare de gaz pe amplasament.
· Intre km. 0+150.00 – 0+180.00 s-au identificat 3 stalpi (2 de iluminat si un stalp de telecomunicatii din lemn) care se afla in trotuar. La faza urmatoare de proiectare (proiect tehnic) dupa obtinerea avizelor tehnice si de amplasament se va vedea daca este cazul relocarii lor.

· Intre km. 0+150.00 – 0.195.00 se va monta un parapet de protectie pietoni (mana curenta) in partea dinspre sant, pentru a evita accidental caderea persoanelor.
► Semnalizare rutiera

Lucrările accesorii prevăzute constau din indicatoare pentru orientarea şi reglementarea circulaţiei în zonele periculoase (forma şi dimensiunile indicatoarelor sunt conform SR 1848/1 – 2024), precum şi marcaje cu vopsea pe partea carosabilă menite să întărească şi să completeze semnificaţia semnelor de circulaţie plantate. 

În zona racordării cu drumul national si/sau strazi se vor amplasa indicatori de circulaţie şi marcaje rutiere.

Felul indicatoarelor şi locurile de amplasare se vor stabili in urma obtinerii avizului din partea IPJ Suceava – Serviciul Rutier.
Indicatoarele se vor prevedea pe partea dreaptă a drumului în sensul de mers astfel încât să fie asigurată o bună vizibilitate a acestora. Montarea indicatoarelor se va face pe stâlpi special destinaţi acestui scop. La proiectarea sistemului de indicatoare de circulaţie se vor respecta prevederile SR 1848/1 – 2024.

Marcajele rutiere se vor proiecta astfel încât să asigure dirijarea şi orientarea vehiculelor şi pietonilor completând semnificaţia indicatoarelor de circulaţie, astfel încât să fie asigurate condiţiile de desfăşurare a circulaţiei în condiţii de siguranţă.

Marcajele se vor proiecta a fi realizate cu vopsea reflectorizantă şi vor fi atât longitudinale (la două benzi de circulaţie), pentru separarea sensurilor de circulaţie, cât şi transversale, pentru semnalizarea trecerilor de pietoni.

Formele şi dimensiunile marcajelor, locul lor de amplasare vor respecta prevederile SR 1848/7 – 2015.

În timpul execuţiei lucrările în zonă vor fi semnalizate conform Normelor metodologice MI-MT/octombrie 2000, privind conditiile de inchidere si de instituire a restrictiilor de circulatie.
Lucrările accesorii prevăzute constau din indicatoare pentru orientarea şi reglementarea circulaţiei în zonele periculoase (forma şi dimensiunile indicatoarelor sunt conform SR 1848/1 – 2011), precum şi marcaje cu vopsea pe partea carosabilă menite să întărească şi să completeze semnificaţia semnelor de circulaţie plantate. 

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:

6.3.a. Indicatori  maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general  

Principalii indicatori tehnici aferenti construcției sunt:

· structura rutieră supla – beton asfaltic;
· Lungimea totala a strazii propusa pentru modernizare: 305,00 m;
· Lățimea părții carosabile: 6,00 m;
· Lungime trotuar: 250,00m;
· Latime trotuar: variabila intre 1,20m ÷ 3,00m;
Principalii indicatori econnomici ai construcției sunt:

	
	Valoare

fara TVA [LEI]
	TVA

[LEI]
	Valoare

cu TVA [LEI]

	TOTAL GENERAL
	1,604,083.40

	333,799.21

	1,937,882.60


	Din care C+M
	1,323,940.97

	278,027.61

	1,601,968.57



6.3.b. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare

Investiția este necesară întrucât circulația vehicolelor se face defectuos. În urma realizării investiției se vor realiza condiții optime pentru circulația auto și pietonală din zonă.

6.3.c. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii

Datorită specificului investiției este dificil de cuantificat. Prin realizarea investiției se crează condiții mai bune pentru locuitorii din zonele imediat învecinate si pentru operatorii economici din zona.

6.3.d. Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni

Perioada de execuție estimată de proiectant este de 9 luni calendaristice, aceasta fiind perioada maximă de la semnarea contractului de execuție. Antreprenorul, in funție de resursele și implicarea în alte lucrări poate finaliza într-un timp mai scurt, executia se poate realiza cu doua - trei echipe in paralel.
6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Proiectarea si executia lucrarilor se va realiza in conformitate cu prevederile normativelor si legislatiei tehnice in vigoare.

6.5. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Sursele de finantare a investitiei se constituie în conformitate cu legislatia în vigoare si constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.

Beneficiarul lucrarii este raspunzator de sursele de finantare obtinute pentru realizarea investitiei. 
7. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME
Avizele si acordurile emise de organele în drept, potrivit legislatiei în vigoare, se emit in conformitate cu Certificatul de Urbanism. Se vor intocmi documentatii tehnice corespunzatoare pentru obtinerea tuturor avizelor si acordurilor necesare mentionate in cadrul Certificatului de urbanism.
7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 


Certificatul de Urbanism cu nr. 858 a fost emis pentru „Modernizare strada Cuza Voda din Municipiul Suceava” la data de 19.06.2026 de către Primaria Municipiului Suceava și are o valabilitate de 24 luni de la data emiterii.

7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 


Studiul topografic a fost realizat de către PFA Drelciuc Andreea și va fi înaintat pentru viza de catre Oficiul de cadastru și Publicitate Imobiliara a judetului Suceava.
7.3. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 


Terenul pe care se va realiza investitia este proprietatea Municipiului Suceava conform reglementarilor in vigoare.
7.4. Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii existente 


Nu este cazul. Prezentul proiect se refera la lucrări de modernizare a strazilor.
7.5. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentaţia tehnico-economică 

Realizarea investitiei se va realiza in conformitate cu reglementarile de mediu in vigoare, tinandu-se cont de conditiile impuse prin avizul eliberat de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.
7.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile tehnice, precum:
7.6.a. Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea performanţei energetice.
Nu este cazul.
7.6.b. Studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz 

Conform Legii nr. 265/2008, art. 11 studiul de trafic si studiul de circulatie intra in sarcina investitorului.
7.6.c. Raport de diagnostic arheologic, în cazul intervenţiilor în situri arheologice 

Nu au fost indicate până la momentul de față prezența vreunui sit arheologic. Daca se vor descoperi, Antreprenorul va anunța în cel mai scurt timp organele în drept.
7.6.d. Studiu istoric, în cazul monumentelor istorice 

Nu este cazul.
7.6.e. Studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei 

Nu sunt necesare alte studii decât cele prezentate mai sus în prezenta documentație.
Pe parcursul investitiei, daca se constata necesara realizarea altor studii de specialitate specifice, se vor realiza la solicitarea Beneficiarului.
	Municipiul Suceava, JUDETUL SUCEAVA

Adresa: Bulevardul 1 Mai, nr. 5A, Suceava, romania, 720224

E-mail: primsv@primariasv.ro
Telefon/Fax : 0230212696 


Intocmit,

SC North Point Design

                                                                                           
 Ing. Croitor Alexandru

Calculul cantitatilor

Cantitatile sunt prezentate centralizat:
[image: image14.emf]Nr. Crt.LUCRARE

1 Sapatura mecanica 1,020.78 mc x lei = 0.00lei

2 Sapatura manuala 53.73 mc x lei = 0.00lei

3 Pregatire pat drum (compactare+nivelare) 2,149.00 mp x lei = 0.00lei

4 Desfacere beton existent 15.00 mc x lei = 0.00lei

TOTAL 0.00lei

1 Strat de forma din balast - 10 cm 214.90 mc x lei = 0.00lei

2 Strat de fundatie din balast - 25 cm 534.00 mc x lei = 0.00lei

3 Strat de baza din piatra sparta - 15 cm 311.25 mc x lei = 0.00lei

4 Beton asfaltic BADPC22,4 - 6 cm 298.02

tona

x lei = 0.00lei

5 Beton asfaltic MAS16 - 4 cm 2,075.00

mp

x lei = 0.00lei

6 Montare borduri noi 20 x 25 410.00

m

x lei = 0.00lei

TOTAL    0.00

1 Sapatura mecanica 114.76 mc x lei = 0.00lei

2 Sapatura manuala 6.04 mc x lei = 0.00lei

3 Strat de balast trotuar - 15cm 53.48 mc x lei = 0.00lei

4 Strat de piatra sparta trotuar - 15cm 49.50 mc x lei = 0.00lei

5 Strat de nisip 3 cm 9.90 mc x lei = 0.00lei

6 Pavele din beton prefabricate 6 cm 330.00 mp x lei = 0.00lei

7 Montare borduri noi 10 x 15 265.00 m x lei = 0.00lei

TOTAL 0.00

1 Rigola carosabila 275.00 ml  x lei = 0.00lei

2 Podete tubulare - Φ1000 mm 10.00

m

x lei = 0.00lei

3 Sant din beton 145.00

m

x lei = 0.00lei

4

Camera de cadere din beton acoperite cu placa din 

beton si capac din fonta

2.00

buc.

x

lei = 0.00lei

5 Gura de scurgere (geiger) 6.00

buc.

x lei = 0.00lei

TOTAL

0.00

1 Ridicare/coborare la cota camine existente 5.00

buc

x lei = 0.00lei

2 Placa din beton acces  1.00

buc

x lei = 0.00lei

3 Parapet pietonal de protectie 45.00

ml 

x lei = 0.00lei

TOTAL

0.00

1 Indicatoare rutiere 19.00

buc.

x  lei = 0.00lei

2 Marcaje rutiere transversale 200.00

mp

x  lei = 0.00lei

TOTAL 0.00

TOTAL LUCRARI

0.00LEI

SC NORTH POINT DESIGN SRL

Categoria de lucrari - TROTUAR

Categoria de lucrari - LUCRARI SCURGERE APE PLUVIALE

Categoria de lucrari - LUCRARI CONEXE

Categoria de lucrari - SEMNALIZARE RUTIERA



Evaluare -  Str. CUZA VODA- L =305.00m

Categoria de lucrari - INFRASTRUCTURA

VOLUM PRET UNITAR VALOARE (lei)

Categoria de lucrari - SUPRASTRUCTURA


8. ANEXE – DEVIZ GENERAL

Se anexeaza Devizul general al investitiei si cantitatile de lucrari estimative care au stat la baza evaluarii financiare a lucrarilor.
[image: image15.wmf][image: image16.png]



Strada Cuza Voda – propusa spre modernizare
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